**ZAPYTANIE OFERTOWE**

Zamawiający zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym o cenę realizacji następującego zamówienia:

Zakup fabrycznie nowego ciągnika rolniczego / rok produkcji 2017 lub 2018 /.

WARTOŚĆ SZACUNKOWA ZAMÓWIENIA – PONIŻEJ 30 000 EURO

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Porębie

ul. Księdza Franciszka Pędzicha 12

42-480 Poręba

II. ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Zamawiający zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym o cenę realizacji następującego zamówienia:

Zakup fabrycznie nowego ciągnika rolniczego / rok produkcji 2017 lub 2018 / z dostawą do siedziby spółki.

Specyfikacja ciągnika rolniczego:

- Fabrycznie nowy.

- Rok produkcji 2017 lub 2018 r.

- Minimalna moc homologowana w KW – 55 KW.

- Maksymalna moc homologowana w KW – 65 KW

- Silnik wysokoprężny, czterosuwowy z bezpośrednim wtryskiem paliwa, CommonRail   
 z terbodoładowaniem, filtrem DOC bez filtra cząstek stałych DPF, bez mocznika, typ Stage III B.

- Skrzynia biegów mechaniczna, 3 zakresowa z rewersem mechanicznym synchronizowanym , ilość   
 biegów min. 12/12

- Układ napędowy 4WD

- Układ kierowniczy hydrostatyczny

- Sprzęgło tarczowe mokre, sterowane mechanicznie

- WOM niezależny 540/1000 włączanie mechaniczne, końcówka walka 6 rowkowa

- Prędkość maksymalna min. 30 km/h

- Masa własna max. 3200 kg

- Masa całkowita ciągnika max. 4500 kg

- Hydraulika typ.: mechaniczna regulacyjna pozycyjna i siłowa.

- Trzypunktowy układ zawieszenia kategoria II lub równorzędna.

- Sterowanie hydrauliki mechaniczne, końcówki zewnętrzne / szybkozłącza min. 6+1

- Tylny TUZ – siła podnoszenia w dolnej pozycji cięgieł min. 24 kN, dolna listwa zaczepowa, dolne   
 haki CBM.

- Przedni TUZ siła podnoszenia min. 10 kN, wyjście hydrauliki i elektryki na przód.

- Kabina FOPS ogrzewana, siedzenie operatora mechaniczne, kierownica z regulacją kąta.

- Hamulec przyczepy pneumatyczny min. 2 przewodowy.

- Maksymalna szerokość ciągnika 2,0 m.

- Maksymalna długość ciągnika 4,5 m

- Pojemność zbiornika paliwa min. 80 l

- Radio z instalacją radiową

- lampa ostrzegawcza – kogut.

- Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny stacjonarny w odległości nie większej niż 50 km  
 od siedziby MPWiK Poręba lub serwis mobilny u klienta.

- Pełna gwarancja min, 18 miesięcy od daty zakupu.

- Szkolenie dla operatorów zamawiającego w dniu dostawy ciągnika.

**III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: do 31.03.2018r.**

**IV. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:**

W przypadku, gdy możecie Państwo zrealizować w/w zamówienie przesłanie/dostarczenie go na adres Miejskiego Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Porębie, ul. Księdza Franciszka Pędzicha 12, 42-480 Poręba w terminie do 12.03.2018 r. Oferta wina zawierać specyfikację

Proponowanego ciągnika, rok produkcji, termin dostawy, warunki gwarancji.

**V. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH.**

Szczegółowe informacje związane z wszelkimi formalnościami, jakie powinny zostać dopełnione   
w celu zawarcia umowy dostępne telefonicznie:

Prezes Zarządu Mariusz Grabarczyk – tel.: 516-437-611